**First Presbyterian Church, West Chester, Pennsylvania, USA**

**Neue Truhenorgel**

**Disposition**

1. Bourdon 8’ (C-g’’’)
2. Rohrflöte 4’ (C-g’’’)
3. Principal 2’ (C-g’’’)
4. Quint 1 1/3’ (C-g’”)
5. Principal 4’ (C -g’’’)

Plus Nasat 2 2/3’ (c1-g’’’) mit Stock