Reste, r. k. templom, új orgona 2012.  
II/17 mechanikus játék, elektromos regisztertraktúra mechanikus csúszkaládás

Pedal (C- f ’)

1. Subbass 16’  
2. Apertabass 8’  
3. Fagott 16’  
I/P  
II/P

Mellékregiszterek

Zimbelstern  
Nachtigall  
Trommel

I. manuál (C-g’’’)

4. Principal 8’  
5. Hohlflöte 8’  
6. Octav 4’  
7. Superoctav 2’  
8. Quint 1 1/3’  
9. Mixtura 2-3 x 1’  
10. Trompette 8’  
Tremolo  
II/I  
II/I sub

II. manuál (redőnyben)

11. Gedackt 8’  
12. Gamba 8’  
13. Flauta 4’  
14. Quint 2 2/3’  
15. Octavin 2’  
16. Terc 1 3/5’  
17. Cromorne 8’