Reste, r. k. templom, új orgona 2012.
II/17 mechanikus játék, elektromos regisztertraktúra mechanikus csúszkaládás

Pedal (C- f ’)

1. Subbass 16’
2. Apertabass 8’
3. Fagott 16’
I/P
II/P

Mellékregiszterek

Zimbelstern
Nachtigall
Trommel

I. manuál (C-g’’’)

4. Principal 8’
5. Hohlflöte 8’
6. Octav 4’
7. Superoctav 2’
8. Quint 1 1/3’
9. Mixtura 2-3 x 1’
10. Trompette 8’
Tremolo
II/I
II/I sub

II. manuál (redőnyben)

11. Gedackt 8’
12. Gamba 8’
13. Flauta 4’
14. Quint 2 2/3’
15. Octavin 2’
16. Terc 1 3/5’
17. Cromorne 8’