Sittendorf (Ausztria) plébániai közösségi terem, II/8
Tisztán mechanikus játék- és regisztertraktúra, csúszkaládás orgona, 1997.

Pedal (C-f’)

1. Subbass 16’
I/P
II/P

I. manual (C-g’’’)

2. Gedeckt 8’
3. Principal 4’
4. Holzflöte 4’
5. Mixtur 3 x 2’
II/I

II. manual

6. Rohrflöte             8’
7. Gemshorn             4’
8. Octav         2’