Sittendorf (Ausztria) plébániai közösségi terem, II/8  
Tisztán mechanikus játék- és regisztertraktúra, csúszkaládás orgona, 1997.  
  
Pedal (C-f’)  
  
1. Subbass 16’  
I/P  
II/P  
  
I. manual (C-g’’’)  
  
2. Gedeckt 8’  
3. Principal 4’  
4. Holzflöte 4’  
5. Mixtur 3 x 2’  
II/I  
  
II. manual  
  
6. Rohrflöte             8’  
7. Gemshorn             4’  
8. Octav         2’