**Die Disposition der Christi Himmelfahrt Pfarrkirchenorgel in Szekszard/Ungarn**

**Hauptwerk**

1. Principal 8’
2. Fugara 8’
3. Flauta 8’
4. Bourdon 8’
5. Burdon 16’

1. Flauta 4’

1. Salicet 4:

1. Pr. Octav 4’

1. Superoctav 2’

1. Mixtura 3x2⅔’
2. Acuta 3x 1⅓’

**Schwellwerk**

1. Flauta sola 8’

1. Pileata dolce 8’
2. Flauta travers 4’
3. Picolo 2’

**Pedal**

1. Violon 16’

1. Subbass 16’
2. Apertabass 8’
3. Flautabass 8’
4. Octavbass 4’
5. Principalbass 8’